Montage n°28

Expériences en chimie conduisant à des résultats expérimentaux dont l'exploitation justifie un traitement informatisé. L'acquisition des données et leur traitement sont demandés.

A - Plan du montage

I - Acquisition et exploitation de dosages
		Dosage de AcOH par NaOH 10-1 M et 10-2M
		(Le titrant est 10 fois plus concentré que le titré.
	1/ Mesure du volume à l’équivalence
		Par la méthode de la dérivée, d’où l’intéret de rapidité et de précision

[]	2/ Le pouvoir tampon
		Détermination du pouvoir tampon, comparaison avec la théorie

II - Commande d’un appareil
[]		pKi du B.B.T. avec la méthode du point isobestique.

B - Matériel et produits
a/ Matériel
	¨ Pissette d’eau distillée					(Général)
	¨ 20 béchers 100 mL					(Général)
	¨ Pipettes jaugées 10 mL, 20 mL, 50 mL			(I)
	¨ Fiole jaugée 100 mL					(I)
	¨ 1 pH-mètre avec sonde et sortie vers carte d’acquisition	(I)
	¨ 1 ordinateur avec carte Candibus et Evénement		(I)
	¨ 1 ordinateur avec spectrophotomètre Sécoman			(II)
	¨ 2 pompes périlstatiques					(I)

b/ Produits
	¨ Tampon pH 4, 7, 10					(I)	(II)
	¨ NaOH 1 M						(I)
	¨ AcOH 0,1 M et 0,01 M					(I)
	¨ B.B.T. 0,01 M							(II)