Expériences sur la réfraction ; applications Montage Physique

N° 1

Introduction

1620 : Snell

1637 : Descartes

Optique géométrique : la lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent homogène et isotrope (valide dans les situations où toutes les dimensions des objets considérés sont plus grandes que quelques dizaines de micromètres )

Indice absolu : avec c : célérité de la lumière dans le vide ; v : célérité de la lumière dans le milieu étudié

Ex : nair = 1,000293  1

nverrre = 1,5

Dioptre : surface séparant deux milieux d'indices différents

Lois de Snell-Descartes

Le plan d'incidence

Matériel : Une cuve remplie d’eau teintée avec de la fluorescéine ; un faisceau laser ; un support avec plusieurs fils plombés. (Voir une photo)

Protocole : Dans une cuve remplie d’eau, on dirige le faisceau laser à la surface de l’eau, qui constitue un dioptre air-eau.

Observations : Au contact du dioptre, le faisceau lumineux incident se sépare en 2 faisceaux :

Un rayon symétrique au rayon incident par rapport à la normale au dioptre : c’est le rayon réfléchi.

Un rayon qui se propage dans l’eau avec une direction différente de celle du rayon incident : c’est le rayon réfracté.

On remarque également que, dans un milieu donné, la lumière se propage en ligne droite. En effet, le milieu considéré est homogène (même composition en tout points) et isotrope (propagation identique dans toutes les directions).

Voir une photo

Application : A l’aide des fils plombés, on met en évidence la 1ère loi de Descartes : les rayons incident, réfléchi et réfracté appartiennent au même plan : plan d’incidence.

Normale Rayon incident Rayon réfléchi Rayon réfracté i r' r Milieu 1 Milieu 2 Dioptre

Étude de la réfraction

Premier cas : n1 < n2 (la lumière va d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent)

Matériel : Un faisceau laser monochromatique, un hémicylindrique en plexiglas posé sur un disque gradué

Protocole : Un laser émet un pinceau fin et monochromatique sur un demi-disque en plexiglas :

On dirige le rayon incident sur la face plate de l’hémicylindrique. On tourne le demi-cylindre de 10° en 10° et on note les angles incidents i et réfractés r que l’on reporte dans le tableau suivant (Voir une photo) :

i ± 0,5°	0	10	20	30	40	50	80
r ± 0,5°	0	7	13	20	25	30	41
sin i ± 0,1	0	0,17	0,34	0,5	0,64	0,76	0,98
sin r ± 0,1	0	0,12	0,23	0,34	0,42	0,50	0,65
sin i / sin r ± 0,2		1,41	1,48	1,47	1,52	1,52	1,50

On trace la courbe sin r = f(sin i)

Observations :

r < i ; ainsi, quand la lumière passe dans un milieu plus réfringent, le rayon réfracté « s'approche » de la normale.

On obtient une droite donc le rapport sin i / sin r est constant pour tout i.

Ceci vérifie la 2ème loi de Descartes : pour 2 milieux d’indice n1 et n2, l’angle d’incidence i et l’angle de réfraction r sont lié par la relation : n1 sin i = n2 sin r

Application : On peut en déduire l’indice du plexiglas, sachant que nair = 1

La pente de la droite correspond à la valeur recherchée : nplexiglas = 1,5

Deuxième cas : n1 > n2 (la lumière va d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent)

Protocole : on tourne le demi-cylindre et on fait pénétrer le faisceau dans le plexiglas par la partie cylindrique :

Observations et interprétations :

r > i ; ainsi, quand la lumière passe dans un milieu moins réfringent, le rayon réfracté « s’éloigne » de la normale.

Pour r = 90°, c’est à dire à émergence rasante, on mesure i1im = 42°.

Rq : En utilisant la deuxième loi de Descartes, on trouve : i1im = arcsin (n1 / n2)  ilim = 41,8°

Si i > il, on observe un phénomène de réflexion totale. Donc, a un rayon incident ne correspond pas toujours un rayon réfracté.

Dans le cas n1 < n2, on avait trouvé : i = 70° et r = 38°.

Dans le cas n1 > n2, on mesure : i = 38° et r = 70°. Ainsi, on constate que le rayon incident initial devient le rayon réfracté. Ce résultat montre le principe du retour inverse de la lumière.

Applications

Propagation guidée de la lumière

Dans le plexiglas

Matériel : Générateur, Laser, tube rectiligne en plexiglas, écran.

Protocole : On fait pénétrer le faisceau laser par une des petites faces d'un tube incliné d'un angle de 15° par rapport à la direction du rayon lumineux.

Laser Ecran Tube en plexiglas

Observations et interprétations :

On observe de multiples réflexions totales (voir photo) car nplexiglas > nair et que l'angle d'incidence est supérieur à 42 ° (ici 90 – 15 = 75 °)

Rq : La même expérience peut être faite avec un tube « tire-bouchon » (voir photo)

Fibre optique à saut d’indice :

Description : Ce type de fibre est constitué de 2 milieux d’indice différents : le cœur de la fibre (en quartz pur pour limiter les phénomènes de diffraction sur les impuretés) et la gaine de la fibre. Le diamètre du cœur de la fibre est de l’ordre de quelques millimètres, voire quelques nanomètres.

Matériel : Générateur, Laser, fibre optique, écran.

Protocole : Placer le laser à l’une des extrémités de la fibre (voir photo) et montrer que l’on reçoit la lumière laser à l’autre extrémité (voir photo). La fibre optique a permis la propagation de l’onde lumineuse.

Interprétation : Le rayon se propage dans le cœur de la fibre en subissant de multiples réflexions totales. Ce phénomène est possible car ncoeur>ngaine et l’angle incident est supérieur à l’angle limite.

Applications :

Communication : La fibre optique sert essentiellement à la transmission d’informations. Les différentes informations sont converties en signaux lumineux qui se propagent à la vitesse de la lumière (pratiquement) sans pertes.

Médecine : La fibre optique est utilisée pour explorer divers endroits du corps humain (fibroscopie).

Tiré de http://michaud.chez-alice.fr/principe.html

Phénomène de mirage

Matériel : Générateur, Laser, aquarium, eau, sel.

Rq : il ne faut pas mélanger car le sel permet de constituer un milieu non homogène : la concentration en sel n’est pas la même en tout point du milieu.

Protocole : Placer le laser de sorte que le faisceau entre au plus bas de la face de l'aquarium (voir photo) et montrer que le faisceau lumineux ne se propage pas en ligne droite, sa trajectoire se courbe vers le bas.(voir photo).

Interprétation : Ici le milieu n’est plus homogène : la concentration en sel est supérieure dans le fond de la cuve qu’en surface. Le gradient de concentration est donc dirigé de haut en bas : c’est la raison pour laquelle le rayon se courbe vers le bas.

Ajouté durant les questions :

C'est le principe de la fibre optique à gradient d'indice. Le milieu la constituant n’est pas homogène, le trajet suivi par la lumière n’est plus rectiligne, il est courbé dans le sens du gradient d'indice.

Tiré de http://michaud.chez-alice.fr/principe.html

Conclusion

Utilisation dans les fibres optiques - ADSL

Questions

Qu'est v dans la formule définissant l'indice de réfraction ?

C'est la vitesse de phase de l'onde lumineuse (voir Wikipedia).

« La vitesse de phase d'une onde est la vitesse à laquelle la phase de l'onde se propage dans l'espace. C'est la vitesse à laquelle se propage la phase de tous les composants de l'onde. Si l'on sélectionne n'importe quel point particulier de l'onde (par exemple la crête), il donnera l'impression de se déplacer dans l'espace à la vitesse de phase.

La vitesse de phase s'exprime en fonction de la pulsation de l'onde ω et du nombre d'onde k : v = ω/k.

La vitesse de phase de l'onde n'est pas forcément égale à sa vitesse de groupe, qui est la vitesse à laquelle les changements d'amplitude de l'onde (son enveloppe) se propagent. La vitesse de phase d'une onde électromagnétique peut être supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide dans certaines circonstances, mais cela n'implique pas un transfert d'énergie ou d'information à une vitesse supérieure à celle de la lumière. »

D'où vient la formule n1 sin i = n2 sin r ?

- Du principe de Fermat (voir Wikipedia) qui dit que « la lumière se propage d'un point à un autre sur une trajectoire telle que la durée du parcours soit minimale ». (Démonstration tirée de ce document).

- Du principe d'Huyghens (voir Wikipedia) qui « consiste à considérer chaque point de l'espace indépendamment. Si un point M reçoit une onde d'amplitude E(M, t), alors on peut considérer qu'il réémet lui-même une onde sphérique de même fréquence, même amplitude et même phase. En fait, au lieu de considérer que l'onde progresse de manière continue, on décompose sa progression en imaginant qu'elle progresse de proche en proche.

(Démonstration tirée de ce document) (Animation : choisir « Dioptre i <>0 » et « Avec sources »)

Quels sont les inconvénients de l'expérience de l'hémicylindrique (elle nous a été présentée en lumière blanche) ?

- Incertitude due à un faisceau lumineux épais ;

- Dispersion de la lumière blanche.

Tiré de http://www.astrosurf.com/sirius/jumelles.html Il est donc préférable d'utiliser un Laser

Applications de la réfraction totale

- Jumelle à deux prismes

Les jumelles à prismes de Porro sont donc les plus adaptées à la pratique de l’astronomie. Ces jumelles se reconnaissent parfaitement par le décalage qu'elles présentent entre les objectifs et les oculaires (figure A). Ce décalage résulte du positionnement des deux prismes à 90° qui composent le système interne de redressement d'image.

Les jumelles à prismes en toit (figure B) présentent un effet stéréoscopique (Définition de Stéréoscopie) moins bon que les modèles à prismes de Porro.

- Fibres optiques et techniques d'endoscopie (voir ici)

Fibres optiques (voir http://michaud.chez-alice.fr/sommaire.html)

Deux types (saut d'indice ou gradient d'indice)

Atténuation du signal (installation d'un répéteur tous mes 50 à 100 km) car pertes (voir http://michaud.chez-alice.fr/prob.html)

- absorption dues aux impuretés dans la fibre par exemple les liaisons OH

- transition électronique dans l’ultraviolet

- vibration moléculaire

- Diffusion Rayleigh due à l’interaction entre la lumière et la matière. En effet des milieux comme le verre, les liquides et les gaz diffuse la lumière. Cette diffusion est d’autant plus grande que la longueur d’onde est petite (proportionnelle à 1/, d’où l’utilisation de l’infrarouge (longueur d’onde élevée).

Sable à 75 °C Grad T Grad r Þ Grad n Mirage (voir ici)

Le gradient (représenté par un vecteur allant de la valeur la plus faible vers la valeur la plus élevé) de température entraîne un gradient de masse volumique inverse (puisque un gaz chaud est moins dense qu'un gaz froid). Or selon la loi de Gladstone-Dale, l'indice de réfraction " n " d'un gaz varie linéairement en fonction de sa masse volumique n = n0 + K.ρ (la constante de proportionnalité K dépendant de la composition du gaz). Il y a donc création d'un gradient d'indice dirigé vers le haut. Et puisque le sens de la concavité est celui du gradient d'indice (voir III 2), le faisceau lumineux suit la trajectoire ci-dessus (voir ici).

Montage de Physique N° 1

Expériences sur la réfraction ; applications.

belaid

2005-03-23T00:22:00

Gwénaël Moreau